Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a tájékoztatót! Csak háztartási célokra alkalmas készülékek !

FONTOS!	
-  A használt tápfeszültség értékének azonosnak kell lennie a pumpán feltüntetett értékkel, pld. 230 Volt (AC-81252, AC-81162, AC-00332)
- A jelzett típusnál a tápellátás  1.5V LR6AM3 AA elem, vagy  1.2V Ni-MH AA tölthető akkumulátor, vagy 1.2V Ni-cd tölthető akkumulátor (AC-00331)
- Ez a pumpa nagy térfogatáramú, alacsony nyomású változat, kepping cikkek felfújására illetve leeresztésére tervezték, mint pld. a gumicsónak, gumimatrac stb. Nem folyamatos használatra tervezték, 30 percen túli, megszakítás nélküli használata a készülék túlmelegedéséhez, meghibásodásához vezethet. 
- A készülék közelébe ne engedjen kis gyermeket.
- Ne dugaszolja el a készülék levegő beszívó illetve kinyomó nyílását, engedje a lehető legszabadabban az áramlás útját. 
- A jó hatásfok és a gyors felfújás érdekében mindig az adott termék szelepéhez illeszkedő adaptert használja. 
FIGYELMEZTETÉS
- Amennyiben a készüléki hálózatról üzemel, és annak kábele megsérül, az áramütés elkerülése érdekében ne üzemeltesse készülékét, hanem a kijavítás érdekében forduljon szakemberhez. 
-  A termékek felfújásúnál járjon el nagy gondossággal, soha ne lépje túl az adott termékre javasolt nyomásértéket, mert a túlnyomás következtében esetlegesen szétdurranó termék súlyos sérülést okozhat.
-  Soha ne hagyja magára az éppen működő pumpát
-  Vizes , nedves körülmények között ne használja a pumpát.
-  Vigyázzon, nehogy a pumpa szívó nyílásába kisebb nagyobb szilárd szemcsék kerüljenek, mert azok megrongálják és tönkreteszik a készüléket..
- A működő készülék csonkjait semmilyen körülmények között ne közelítsük szemeinkhez, azokba ne nyúljunk bele kézzel. 

A  FELFÚJÁS  MENETE:
-  Dugjuk be a készülék csatlakozóját a hálózatba
-  Csatlakoztassuk a szükséges méretű adaptert és helyezzük a felfújni kívánt termék szelepéhez. Kapcsoljuk be a pumpát. 
- A szelepnek, a felmelegedés elkerülése érdekében, jól átjárhatónak kell lennie. 
- Nagyobb terméknél, mint a csónakok, nagyobb matracok, adott esetben a pumpát közvetlenül, adapter nélkül lehet csatlakoztatni. Kisebb termékeknél, mint pld. a labdák, szűkítő adapter használata lehet indokolt. 

A LEERESZTÉS MENETE:	
-   Nyissuk meg a leereszteni kívánt termék leeresztő szelepét.	
-  Csatlakoztassuk a pumpa szívócsonkját és kapcsoljuk be.
-  A szelepnek, a felmelegedés elkerülése érdekében, jól átjárhatónak kell lennie. 
-  A kisebb méretű, kis szeleppel rendelkező termékekben belső visszacsapó retesz lehet, melyet a szelep enyhe összenyomásával lehet nyitni. 
- Bizonyos termékek szelepei menetes reteszelő rendszerrel lettek ellátva. Ezek nyitását és zárását általában a termék leírása tartalmazza.